Title: 3 GORDIJNGEVELS EN DAKCONSTRUCTIES
Author: Reynaers International
Last saved by: REYNAERS

Description produit CW 50-SL

1.	Profils meneaux 
Les profils alternatifs SL (Slim Line) permettent de concevoir des structures d’une largeur apparente encore plus étroite. Ces profils peuvent être combinés avec les profils de base CW 50.

Les profils en aluminium ont une largeur de face de 50 mm avec une ailette de 15 mm. La construction structurelle se place toujours à l’intérieur et se compose de profils creux verticaux et horizontaux, auxquels le vitrage et/ou les panneaux vitrés se fixent à l’aide de serreurs et cales en aluminium. Les capotages se clipsent sur ces serreurs.

Les profils meneaux se composent d’un profil creux avec canaux d’écoulement et de feuillures pour les joints de vitrage. Les profondeurs des profils meneaux sont de 125,5 mm ou 167,5 mm, selon le moment d’inertie requis, qui est fonction des charges. 

Les profils transversaux ont une profondeur de 88,2mm, 130.2 mm or 172.2 mm, ce qui permet de les placer dans le même plan que l’intérieur des profils meneaux, selon les charges statiques  et l’esthétique désirée.

Les serreurs se fixent avec des vis spéciales en acier inoxydable dans le montant continu, à 300 mm d’intervalle. Cela assure une fixation optimale du vitrage et/ou des panneaux vitrés. Des capots en aluminium, de même design, sont ensuite clipsé sur les serreurs.

Les serreurs et les capots à l’extérieur, d’une largeur de 50 mm, sont biseautés ou ont une ailette de 8 mm.

Les capots verticaux et horizontaux sont :
-	biseautés, d’une profondeur de 33,7 mm
-	avec une ailette, d’une profondeur de 32,8 mm, 35 mm or 55 mm
-	autre possibilité : profils à clipser standards CW50 

Les profils structurels ont une épaisseur nominale de 1,7 mm à 3 mm, selon la dimension des profils et le moment d’inertie requis.

2.	Assemblage
L’assemblage des profils meneaux et traverses se fait en plaçant les profils traverses sur les profils meneaux les recouvrant partiellement. Cette méthode permet le drainage des traverses dans les profils meneaux, sans interruption de la chambre de drainage verticale.
Une pièce d’extrémité en EPDM, mise en place dans les feuillures, assemble les profils meneaux et traverses sans silicone. Les profils transversaux assemblés sont fixés à l’aide de vis en acier inoxydables.

Le raccordement à l’intérieur se fait :
-	soit avec des doubles équerres en U. Ces pièces de raccordement sont vissées sur le profil meneau et disparaissent complètement dans la chambre rectangulaire du profil transversal ;
-	ou avec des vis en acier inoxydable. Elles se vissent du meneau dans les filets du profil transversal.

3.	Joints d’étanchéité
Les joints de vitrages sont en EPDM.

Joints de vitrage
Les différences de hauteur des feuillures, dues au placement des traverses, sont compensées en utilisant des joints de vitrage différents dans les profils meneaux et traverses.
Malgré leurs différences de hauteur, l’aspect intérieur du joint reste identique. dû à la forme en L du joint de vitrage des traverses.

4.	Ecoulement
Les joints EPDM formant compartiment sont positionnés en continu sur un isolant en PVC rigide qui, à son tour, est placé en continu dans le montant. Comme le joint et l’isolant sont tous deux plus longs que le profil transversal, allant jusque dans le corps des profils meneaux, l’eau peut s’écouler ver le canal d’écoulement du profil meneau. Sinon, elle est directement évacuée vers l’extérieur par de petits canaux d’écoulement (25x5, tous les 50 cm) dans le serreur.

Dans le raccordement des profils meneaux au même niveau, par dilatation, les pièces de drainage en PVC rigide sont collées dans les canaux d’écoulement. Cela forme une étanchéité pour l’eau d’infiltration.

5.	Vitrage 
La vitre et/ou les panneaux vitrés sont montés à l’extérieur, sur des supports ou cales de vitrage en aluminium extrudé, situés dans les profils transversaux (2 par panneau). 

Le système permet l’aération des feuillures

Les différences d’épaisseur entre les vitres et/ou panneaux vitrés sont comblées en utilisant des profils de remplissage en aluminium placés dans les feuillures des profils meneaux.

Ces profils de remplissage, de profondeurs différentes, peuvent être combinés avec les différents joints de vitrage.

6.	Ouvertures 
Les portes et fenêtres sont positionnées de la même façon que les remplissages.
Le design du CW 50-SL est compatible avec la forme du système de porte et de fenêtre CS 38-SL. 
D’autres séries peuvent être intégrées également.

7.	Fixation et ancrage 
Les profils meneaux se fixent aux éléments structurels du bâtiment à l’aide de pièces d’ancrage réglables en aluminium ou en acier galvanisé.
L’ancrage des éléments en aluminium dans le bâtiment doit se faire de manière telle que tous les mouvements du bâtiment et des éléments sont absorbés sans qu’aucune charge ne soit transférée à la construction en aluminium.

Les ancrages se font par les trous à vis allongés qui, d’une part, permettent de régler la position et, d’autre part, permettent la dilatation de la construction en aluminium. 
Les pièces d’ancrage peuvent être fixées en utilisant des boulons et des écrous ou à l’aide de rails déjà présents dans le bâtiment. Les ancrages doivent aussi être conformes aux calculs de résistance.

Conformément aux tolérances obligatoires pour le bâtiment, une distance d’ajustement est maintenue entre le bâtiment et la construction en aluminium.

Une membrane d’étanchéité (butyle, EPDM, etc.) se place entre la structure interne du bâtiment et le niveau de drainage du mur extérieur. Cette membrane garantit l’étanchéité à l’air et à l’eau. Aux angles, la membrane est soudée ou collée.
Au bas de la construction en aluminium, la membrane d’étanchéité draine l’eau d’infiltration dans les profils meneaux verticaux vers l’extérieur.

Sur la face externe du mur écran, les raccords au bâtiment sont fonction de la nature du bâtiment et des matériaux utilisés.

Les raccords au bâtiment doivent être assortis au matériau et à l’épaisseur des matériaux environnants.
Néanmoins, en cas d’utilisation d’un profil en aluminium (profil standard ou tôle pliée), le raccord doit toujours se faire avec une bande d’étanchéité et ou un joint silicone.

Reynaers Aluminium - 12/2009